Ideen weiterentwicklung Drop set pin

* Anzeige ob pin gespannt ist, durch winkeleinstellung
* Sicherung nicht durch magneten, sondern anker im oberen Loch
* Pin Aufspannbar machen nur durch nach vorne schieben
* Um den Prozess herum denken
  + Transport
  + Aufbewahrung